**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**от 9 декабря 2013 г. N 26-нп**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

(в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно [приложениям 1](#Par40) - [22](#Par1885) к настоящему приказу.

2. Утвердить [нормативы](#Par2054) потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.

3. Утвердить [нормативы](#Par2111) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.

**4. Установить, что** [**нормативы**](#Par40)**, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 июля 2014 года.**

(в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)

5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

жилищно-коммунального

комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

В.Н.НАНАКА

Приложение 1

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КОГАЛЫМ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0392  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0392  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0220  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0347  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0191  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0303  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0170  |
| 12 и более этажные жилые дома  |  -  |  0,0154  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par40) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par40) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par40) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par40) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 2

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛАНГЕПАС**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1 - 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  0,0209  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0232  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0188  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0302  |  -  |
| 8-этажные жилые дома  |  -  |  0,0182  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par92) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par92) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par92) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par92) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

**Приложение 3**

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МЕГИОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0395  |  0,0180  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0330  |  0,0153  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0151  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0237  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0131  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0122  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0208  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0117  |
| 10-этажные жилые дома  |  0,0196  |  0,0109  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par139) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par139) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par139) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

**4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных** [**нормативов**](#Par139) **осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.**

Приложение 4

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЕФТЕЮГАНСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0263  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0263  |  0,0159  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0157  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0246  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0136  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0126  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0215  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0121  |
| 10-этажные жилые дома  |  0,0203  |  0,0113  |
| 12-этажные жилые дома  |  -  |  0,0109  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par192) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par192) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par192) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par192) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 5

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0400  |  0,0184  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0315  |  0,0157  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0154  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0212  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0134  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0124  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0212  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0119  |
| 10 - 11-этажные жилые дома |  0,0200  |  0,0112  |
| 12 - 14-этажные жилые дома |  0,0198  |  0,0107  |
| 16 этажей и более  |  0,0217  |  -  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par247) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par247) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par247) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par247) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 6

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЯГАНЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0416  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0386  |  0,0158  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0155  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0244  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0134  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0213  |  -  |
| 6 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0120  |
| 10-этажные жилые дома  |  -  |  0,0112  |
| 11 - 16-этажные жилые дома |  -  |  0,0108  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par304) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par304) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par304) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par304) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 7

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОКАЧИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные 3 - 5-этажные жилые дома в капитальном исполнении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 3 - 5-этажные жилые дома  |  0,0334  |  0,0200  |

Таблица 2 - Многоквартирные 1 - 2-этажные дома и общежития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Категории  жилых домов  |  В капитальном  исполнении  постройки  после 1999 года  |  В деревянном  исполнении постройки до 1999 года включительно  |  Общежития  в деревянном  исполнении постройки до 1999 года включительно  |
|  Для жилых и нежилых помещений,Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц  |  Для жилых и нежилых помещений,Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц  |  Для жилых и нежилых помещений,Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц  |
| 1 - 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0280  |  0,0540  |

Таблица 3 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
|  Категории жилищного фонда  |  Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в отапливаемом строении в месяц  |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения |  0,0417  |

Таблица 4 - 1 - 2-этажные жилые дома улучшенных серий постройки после 1999 года

|  |  |
| --- | --- |
|  Категория жилищного фонда  |  Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в жилом доме в месяц  |
| 1 - 2-этажные жилые дома  |  0,0293  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par357) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par357) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par357) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par357) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 8

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЫТЬ-ЯХ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные дома или жилые дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0393  |  0,0175  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0365  |  0,0149  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0230  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0127  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0118  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0202  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0113  |
| 10-этажные жилые дома  |  0,0191  |  -  |

Таблица 2 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
|  Категории жилищного фонда  |  Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в отапливаемом  строении в месяц  |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения |  0,0393  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par440) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par440) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par440) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par440) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 9

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0239  |  0,0181  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0239  |  0,0155  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0152  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0239  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0131  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0209  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0117  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par507) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par507) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par507) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par507) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 10

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СУРГУТ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления

|  |  |
| --- | --- |
|  Категории жилых домов  |  Для жилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирномдоме или жилом доме в месяц |
| Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций  |  0,0227  |
| Жилые дома из кирпича  |  0,0191  |
| Жилые дома и общежития коридорного типа  |  0,0246  |
| Жилые дома из деревянных конструкций  |  0,0221  |

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях устанавливается с учетом повышающих коэффициентов в следующих размерах в Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  |  С 1 января 2014  года  |  С 1 января 2015  года  |  С 1  июля  2015  года  |  С 1 января 2016  года  |  С 1  июля  2016  года  |  С 1 января 2017  года  |
| Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций | 0,0227 | 0,0250 | 0,0272 | 0,0318 | 0,0340 | 0,0363 |
| Жилые дома из кирпича  | 0,0191 | 0,0210 | 0,0229 | 0,0267 | 0,0286 | 0,0306 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа  | 0,0246 | 0,0271 | 0,0295 | 0,0344 | 0,0369 | 0,0393 |
| Жилые дома из деревянных конструкций  | 0,0221 | 0,0243 | 0,0265 | 0,0309 | 0,0331 | 0,0353 |

Таблица 3 - Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Капитальные жилые дома |  Деревянные жилые дома  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0454  |  0,0595  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0421  |  0,0553  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0254  |  -  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par556) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы, указанные в [таблице 1](#Par563), разработаны с применением аналогового метода установления нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению с учетом повышающих коэффициентов, указанные в [таблице 2](#Par583), установлены в соответствии с п. 3 (1) приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы, указанные в [таблице 3](#Par603), разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг по причине отсутствия данных приборного учета.

3. Установленные [нормативы](#Par556) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par556) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 11

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УРАЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  0,0225  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0222  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0349  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0192  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0179  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0305  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0171  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par638) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par638) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par638) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par638) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 12

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0350  |  0,0197  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  0,0167  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0165  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0255  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0143  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0133  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0226  |  -  |
| 8-этажные жилые дома  |  -  |  0,0128  |
| 10 - 11-этажные жилые дома |  -  |  0,0120  |
| 12 этажей и более  |  -  |  0,0114  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par689) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par689) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par689) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par689) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 13

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЮГОРСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0195  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,032  |  0,0166  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0164  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,254  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0143  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0132  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0224  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0127  |
| 10 и более этажные жилые дома  |  -  |  0,0119  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par744) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par744) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par744) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par744) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 14

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0420  |  0,0249  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0420  |  0,0212  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0209  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0328  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0181  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0287  |  -  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par798) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par798) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par798) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par798) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 15

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - поселок городского типа Березово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0377  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0140  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0122  |

Таблица 2 - поселок Приполярный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1 - 2-этажные жилые дома  |  0,0363  |  -  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0229  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0126  |

Таблица 3 - поселок Игрим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0377  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0140  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0221  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0122  |

Таблица 4 - село Теги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |

Таблица 5 - поселок Ванзетур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0377  |  0,0168  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0350  |  -  |

Таблица 6 - сельское поселение Саранпауль

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0391  |  0,0174  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0363  |  0,0148  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |

Таблица 7 - сельское поселение Хулимсунт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0363  |  -  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0229  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0126  |

Таблица 8 - поселок Светлый

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0346  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0139  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0218  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0120  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par845) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par845) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par845) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par845) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 16

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Кондинское

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0222  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0189  |

Таблица 2 - городское поселение Куминский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0211  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0180  |

Таблица 3 - городское поселение Луговой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0233  |

Таблица 4 - городское поселение Междуреченский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0215  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0183  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0180  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0283  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0156  |

Таблица 5 - городское поселение Мортка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0213  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0181  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0178  |

Таблица 6 - сельские поселения: Мулымья, Леуши, Половинка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0219  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0184  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0289  |  -  |

Таблица 7 - сельское поселение Болчары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0214  |
| 2-этажные жилые дома  |  -  |  0,0183  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1030) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1030) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1030) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1030) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 17

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Пойковский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0175  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0149  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0230  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0127  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0202  |  -  |
| 12 и более этажей  |  -  |  0,0102  |

Примечание:

Для временных зданий и сооружений, приспособленных под жилье (балки), применять [норматив](#Par1207) для одноэтажных жилых домов постройки до 1999 года включительно.

Таблица 2 - сельское поселение Сингапай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0131  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0112  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0110  |

Таблица 3 - сельское поселение Сентябрьский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0175  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  0,0230  |  -  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |

Таблица 4 - сельское поселение Салым

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0134  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0131  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0207  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0114  |

Таблица 5 - сельское поселение Чеускино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0134  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0131  |

Таблица 6 - сельское поселение Усть-Юган

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0175  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |

Таблица 7 - сельское поселение Куть-Ях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0202  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0127  |

Таблица 8 - сельское поселение Каркатеевы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0203  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0230  |  -  |

Таблица 9 - сельское поселение Лемпино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0310  |  0,0175  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1187) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1187) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1187) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1187) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 18

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0500  |  0,0252  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0500  |  0,0215  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0211  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0183  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0290  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0163  |
| 12-этажные жилые дома  |  -  |  0,0147  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1411) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1411) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1411) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1411) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 19

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0263  |  0,0167  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0263  |  0,0143  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0140  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0224  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0121  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0194  |  -  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1460) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1460) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1460) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1460) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 20

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0330  |  0,0172  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0330  |  0,0147  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0144  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0231  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0124  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0200  |  -  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1507) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1507) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1507) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1507) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 21

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Барсово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0447  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0416  |  0,0169  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0167  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0262  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0144  |

Таблица 2 - городское поселение Белый Яр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0365  |  0,0190  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0365  |  0,0162  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0159  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0251  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0138  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0219  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0123  |
| 10-этажные жилые дома  |  -  |  0,0115  |

Таблица 3 - сельское поселение Локосово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0447  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0447  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0246  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0387  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0213  |

Таблица 4 - деревня Лямина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0451  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0419  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0146  |

Таблица 5 - городское поселение Лянтор

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0470  |  0,0252  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0470  |  0,0215  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0211  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0333  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0183  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0171  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0291  |  -  |
| 8 - 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0164  |
| 10-этажные жилые дома  |  -  |  0,0153  |

Таблица 6 - поселок Нижнесортымский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0530  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0530  |  0,0219  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0215  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0339  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0187  |

Таблица 7 - деревня Русскинская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0460  |  0,0205  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0428  |  0,0174  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0149  |

Таблица 8 - поселок Солнечный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0427  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0397  |  0,0162  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0159  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0251  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0138  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0123  |

Таблица 9 - сельское поселение Сытомино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0447  |  0,0199  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0415  |  -  |

Таблица 10 - село Тундрино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0436  |  0,0194  |

Таблица 11 - сельское поселение Угут

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0430  |  0,0191  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0400  |  0,0163  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0160  |

Таблица 12 - сельское поселение Ульт-Ягун

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0456  |  0,0203  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0423  |  0,0173  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0147  |

Таблица 13 - поселок городского типа Федоровский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0392  |  0,0218  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0392  |  0,0186  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0183  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0288  |  -  |
| 4 - 5-этажные жилые дома  |  -  |  0,0159  |
| 6 - 7-этажные жилые дома  |  -  |  0,0148  |
| 5 - 9-этажные жилые дома  |  0,0252  |  -  |
| 9-этажные жилые дома  |  -  |  0,0142  |
| 10-этажные жилые дома  |  -  |  0,0132  |
| 13 этажей и более  |  -  |  0,0128  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1554) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1554) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1554) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1554) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 22

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - поселки: Горноправдинск, Бобровский, Цингалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0358  |  0,0158  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0155  |
| 3 - 4-этажные жилые дома  |  0,0244  |  -  |

Таблица 2 - поселок Кедровый, село Елизарово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0390  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0387  |  0,0158  |

Таблица 3 - поселки: Красноленинский, Урманный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0158  |

Таблица 4 - село Кышик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0320  |  0,0185  |

Таблица 5 - сельское поселение Шапша

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0387  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0387  |  -  |

Таблица 6 - сельское поселение Луговской, поселок Кирпичный, село Троица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0387  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0387  |  -  |
| 3-этажные жилые дома  |  -  |  0,0155  |

Таблица 7 - сельское поселение Нялинское, поселок Пырьях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0387  |  0,0185  |
| 2-этажные жилые дома  |  0,0387  |  -  |

Таблица 8 - сельские поселения: Сибирский, Выкатной, село Тюли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории жилых домов  | Постройки до 1999 года включительно  |  Постройки после 1999  года  |
|  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном домеили жилом доме в месяц |  Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц  |
| 1-этажные жилые дома  |  0,0387  |  -  |
| 2-этажные жилые дома  |  -  |  0,0158  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1885) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1885) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1885) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1885) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 23

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ**

**КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Категории отапливаемых строений  | Год постройки зданий  по 1999 год включительно  | Год постройкизданий после  1999 года  |
| Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых  помещений  и строений, расположенныхна земельном  участке,  в месяц  | Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых  помещений  и строений, расположенныхна земельном  участке,  в месяц  |
| Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при закрытой системе теплоснабжения  |  0,0361  |  0,0224  |
| Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при открытой системе теплоснабжения  |  0,0458  |  0,0267  |
| Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при закрытой системе теплоснабжения  |  0,0524  |  0,0361  |
| Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при открытой системе теплоснабжения  |  0,067  |  0,0448  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par2054) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par2054) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета с применением установленных [нормативов](#Par2054) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#Par2054) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.

Приложение 24

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЖИЛЫХ ДОМОВ**

**И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ**

**ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА**

**РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование норматива  |  Единица измерения  | Числовоезначение |
| Норматив потребления тепловой энергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок  |  Гкал на 1 м2 общей площади  отапливаемых помещений в течение отопительного периода в месяц  |  0,0267  |
| Норматив потребления электрическойэнергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок  |  кВт/часы на 1 м2 общей  площади отапливаемых  помещений в течение отопительного периода в месяц |  32,7  |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par2111) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления с использованием электрических отопительных котлов устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par2111) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению для отопления при отсутствии приборов учета с использованием установленного [норматива](#Par2111) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#Par2111) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.