**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**от 21 июля 2014 г. N 36-нп**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ**

**К НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 мая 2014 года N 65 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год", приказываю:

1. Утвердить **с 1 сентября 2014 года понижающие** [**коэффициенты**](#Par31) **к нормативам потребления коммунальных услуг,** утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2013 года **N 26-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению** на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и приказом от 11 ноября 2013 года **N 22-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению** на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Приложение).

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".

И.о. директора Департамента

жилищно-коммунального

комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

М.С.КОЗЛОВ

Приложение 3

к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 21 июля 2014 года N 36-нп

**Г. МЕГИОН**

Понижающие коэффициенты к нормативам коммунальных услуг по г. Мегиону

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м3 на человека) в месяц | Нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м3 на человека) в месяц | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно | 0,0183 | 0,0196 | 0,959 | к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 2 | жилые дома с полным благоустройством с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления | 3,090 | 3,418 | 0,925 | **к нормативу горячее водоснабжение** по 10-этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно |
| 3 | 2-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно | 0,0315 | 0,0330 | 0,982 | к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с ХВС, с септиками, без ванн, без душа |
| 4 | жилые дома с ХВС, септиками, без ванн, без душа, без централизованного водоснабжения | 2,880 | 3,178 | 0,931 | **к нормативу холодное водоснабжение** по 2-этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно |
| 2,880 | 3,178 | 0,931 | к нормативу водоотведение по 2-этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно |
| 5 | 5 - 9-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно | 0,0192 | 0,0208 | 0,904 | к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 6 | жилые дома с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления | 3,09 | 3,418 | 0,925 | **к нормативу горячее водоснабжение** по 5 - 9-этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно |